RSENSE20\_ANGOSTO\_TRABAJO

# Especificación

* Temperatura de trabajo: 85°C.
* Ancho de banda de la señal: 500 Hz.
* Detección modos de funcionamiento de lavadora
* Sampleo de datos.
* Análisis en Ordeandor mediante FFT.